1. **Аксессуары**
2. Крытый размер: 225\*130\*24мм
3. Открытый размер: 168×110×65мм
4. Адаптер питания для уличной камеры; Длинна кабеля：100см
5. Адаптер питания для внутренней камеры; Длинна кабеля：150см
6. Литиевая батарейка
7. Защитный чехол от дождя
8. Винт
9. Руководство пользователя

Примечание:Адаптер электронной блокировки и разблокировки не является аксессуаром.

**ST VDW 806**

**Руководство пользователя**



-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием этих продуктов.

**Содержание**

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

1. Введение ……………………………………………………………...3
2. Характеристики…………………………………………………………………3
3. Внутренний монитор…………………………………………………………..4
4. Наружная камера………………………………………………………..4
5. Настройка…………………………………………………………………..5
6. Инструкции по эксплуатации…………………………………………………6
7. Инструкции по установке………………………………………………...7
8. Рабочая среда…………………………………………………..9
9. Уведомления…………………………………………………………………...9

10. Диагностика отказов……………………………………………………10

11.Аксессуары…………………………………………………………….11

2

**1. Введение**

Эту систему можно использовать в квартирах, виллах, отелях, офисах и т. д. Для более эффективного использования предыдущих функций, пожалуйста, внимательно прочитайте

наша инструкция по правильной установке и эксплуатации.

**2. Особенности**

1. Частота запуска 2,4 ГГц, расстояние дистанционного управления без барьеров около 300 метров;
2. Благодаря технологии микрообработки, автоматическому дистанционному управлению, отличной производительности и высокой надежности;
3. 7-дюймовый цветной TFT-дисплей;
4. 0,3-мегапиксельная камера;
5. Ясный ночной просмотр; 24 часа мониторинга, звонков, разговоров и разблокировки дистанционного управления и т. д.;
6. Один монитор для четырех камер;
7. Время отображается на внутреннем мониторе;
8. Перезаряжаемая литиевая батарея через мини-зарядное устройство;
9. Монитор может делать/сохранять/просматривать более 100 фотографий автоматически;
10. Встроенные мелодии;

Параметр настройки：по М3

**3. Внутренний монитор**

А．1 наружная камера + 1 внутренний монитор (по умолчанию, M3 вниз)



Б．1 наружная камера + множество внутренних мониторов (до M3)




(3) соединение с электронным замком

Существует 2 модели электронных замков: модель разблокировки при включении и модель разблокировки при выключении питания. Пользователь может выбрать электронный замок в зависимости от требуемой мощности; также установить время разблокировки и способ подключения электронного замка на основе спецификации электронного замка.

Соединения E-lock двух моделей показаны на следующем рисунке:




**Блокировка при включении Электронная**



**7. Установка**

1. Рекомендуемое место: избегать прямого попадания света, правильная высота установки около 1,5 м.



（2）Настройка переключателя

Настройка времени разблокировки: переключателем M1 (на задней панели камеры)

А . 1,5 с (по умолчанию, M1 нажат)

Б . 5 с (M1 вверх)


Настройка режима питания: переключателем М2 (сзади камеры)

А．Нормальный режим (по умолчанию, M2 вниз)

B. режим низкого энергопотребления (M2 вверх, в этом режиме он питается от батареи наружной камеры, и может быть реализована только наружная камера, вызывающая внутренний монитор, внутренний монитор не может подключаться к наружной камере)

.

**4. Наружная камера**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | Микрофон | (2) Инфракрасный свет | (3) Объектив камеры |
| (4) | Оратор | (5) «Позвонить» | (6) индикатор питания |
| (7)Сила | | (8) разблокировать интерфейс | (9) Код' |
| (10) Переключатель | | (11)Солнечная зарядка | (12) литиевая батарея |
| (13) Раковина | |  |  |

**5. Настройка**

(1) Дата и время

Нажмите кнопку «разговор» в течение 2 секунд, чтобы войти в экран настройки времени, нажмите кнопку влево/вправо/вверх/вниз в меню, чтобы свободно настроить время.

(2) Отрегулируйте громкость разговора

В режиме внутренней связи нажмите левую/правую клавишу, чтобы отрегулировать громкость разговора.



(3) Мелодия

В режиме без внутренней связи，нажмите левую/правую клавишу, чтобы выбрать мелодию。


(4) Яркость

В режиме внутренней связи нажмите клавишу вверх/вниз, чтобы отрегулировать яркость。



**6. Операция**

(1) Индикатор состояния



1. Разговор и разблокировка

Посетитель нажимает кнопку вызова уличной камеры, в дверях

мониторы будут звучать мелодией и показывать изображение посетителя.

A. Нажмите кнопку «монитор», чтобы выключить экран и войти в режим ожидания, чтобы игнорировать посетителей.

B. Нажмите кнопку «вызов», чтобы поговорить с посетителем, и нажмите кнопку «открыть», чтобы открыть дверь.

(3) Монитор

Нажмите кнопку «монитор», чтобы проснуться в режиме ожидания.

1. сфотографировать А．сделать фотографию

Нажмите кнопку «захват», чтобы сделать снимки, снимки будут сохранены

автоматически после нажатия кнопки вызова. Первая картинка на замену после превышения доступной памяти.

Б．Режим воспроизведения и удаление фотографий

Нажмите кнопку «захват» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим воспроизведения; нажмите клавишу «влево/вправо», чтобы выбрать изображение, и нажмите клавишу «захват», чтобы удалить изображение, и нажмите клавишу «захват» еще на 2 секунды, чтобы выйти из режима воспроизведения.

(4) заряд

Батарея должна быть заряжена, как только индикатор батареи изменит свой цвет с зеленого на

красный